|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | МТИ-100/М1 | МТИ-100/М2,  МТИ-100/М2НГ | МТИ-100/М3 | МТИ-100/М4,  МТИ-100/М4НГ |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав или нержавеющая сталь | Пластик | Алюминиевый сплав или нержавеющая сталь |
| Индикация | ЖК-индикатор (позитив) без дополнительных полей | ЖК-индикатор (позитив) с дополнительными полями для отображения выбранных параметров | | |
| Электропитание (батарейное) | 3×АА Alkaline | 3×АА Li/SOCl2 | 3×AАА Alkaline | 2×С Li/SOCl2 |
| Основная приведенная  погрешность, % | 0,2; 0,4; 0,6 | 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 | 0,2; 0,4; 0,6 | 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 |
| Варианты исполнения | ОП, Ех, А | | ОП | ОП, Ех, А |
| Вибростойкое исполнения | Группа V2, G1, G2 | | Группа V2 | Группа V2, G1, G2 |
| Климатическое исполнение, °C | +5…+50  –5…+50  –10…+50 | +5…+50  –5…+50  –25…+70  –40…+70 | +5…+50  –5…+50  –10…+50 | +5…+50  –5…+50  –25…+70 –40…+70 |
| Архивация, USB-Flash | — | | | + |
| Выносной сенсор | + | + | – | + |