         OWON OEL8500  Технические характеристики
	Модель
	ОЕЛ8513
	ОЕЛ8512
	OEL8512B
	OEL8512C
	ОЕЛ8511
	  OEL8511B
	  OEL8511C

	Номинальный входной сигнал
	Напряжение
	0 - 150 В
	0 - 150 В
	0 - 300 В
	0 - 600 В
	0 - 150 В
	0 - 300 В
	0 - 600 В

	
	Текущий
	0 - 40А
	0 - 40А
	0 - 20А

	
	Власть
	500 Вт
	400 Вт
	200 Вт

	Минимальное рабочее напряжение
	1.1В@40А
	0,8 В при 20 А

	Диапазон (CV)
	0 - 150 В
	0 - 150 В
	0 - 300 В
	0 - 600 В
	0 - 150 В
	0 - 300 В
	0 - 600 В

	Разрешение (резюме)
	1мВ
	1мВ

	Диапазон (СС)
	0 - 40А
	0 - 20А

	Резолюция (КС)
	1мА
	1мА

	Диапазон (CR)
	0,05 Ом - 7,5 кОм
	0,05 Ом - 7,5 кОм

	Диапазон (CP)
	500 Вт
	400 Вт
	400 Вт

	Резолюция (CP)
	10мВт
	10мВт

	Динамический режим

	Т1 и Т2
	0,1 мс - 50 с
	0,1 мс - 50 с

	Наклон подъема/падения
	0,01А/мс - 2000А/мс
	0,01А/мс - 2000А/мс

	Минимальное время подъема
	20мск
	20мск

	 Диапазон считывания (В)
	0 - 150 В
	0 - 300 В
	0 - 600 В
	0 - 150 В
	0 - 300 В
	0 - 600 В

	Разрешение считывания (V)
	1мВ

	Диапазон считывания (A)
	0 - 40А
	0 - 20А

	Разрешение обратного считывания (A)
	0,1 мА
	0,1 мА

	Диапазон считывания (w)
	0-500 Вт
	0 - 400 Вт
	0 - 200 Вт

	Разрешение считывания (w)
	10мВт
	10мВт

	Защита
	Защита от перегрузки по мощности, защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току, защита от перегрева

	 Короткий
	Режим CC, режим CV, режим CR

	Интерфейс
	RS-232 поддерживает SCPI

	Дополнительная функция
	Тест разряда батареи, тест OCP, тест OPP (номер заказа OEL-T1)

	Безопасность
	Соответствует Европейской директиве по электромагнитной совместимости 89/336/EEC для испытательной и измерительной продукции класса A

	Выдерживаемое напряжение
	500 В постоянного тока, 1 мА (выход на землю); 1,5 кВ переменного тока, 5 мА (вход на землю)

	Размеры (Д/Ш/Г)
	215 х 88 х 375 мм

	Вес (КГ)
	5
	4.2


 

